### L!VE TRAVELLER Steckbrief

zul. Gesamtgewicht:

3.500 kg

Länge (min/max):

596 / 698 cm

Breite (aussen/innen):

234 / 218 cm

Höhe (aussen/innen):

323 / 200 cm

Heckgarage (max):

80 x 110 cm

**Fiat-Grundmotorisierung**

|  |  |
| --- | --- |
| Fiat Ducato 3.500 k , 2,3 l Multijet 130 (96 kW/130 PS) | 55.890,00 € |

**Grundausstattung**

|  |  |
| --- | --- |
| Gesamtlänge (cm) | 698 |
| Breite cm (außen/innen) | 234 / 218 |
| Höhe cm (außen/innen) | 323 / 200 |
| Masse des leeren Fahrzeugs (kg)\* | 2.875 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg)\* | 3.040 |
| Technisch zulässige Gesamtmasse (kg)\* | 3.500 |
| Maximale Zulademöglichkeit (kg)\* | 460 |
| Anhängelast (kg) | 2.000 |
| Radstand (cm) | 380 |
| Reifengröße | 215/70 R15CP |
| Felgengröße | 6 x 15 |
| Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 6 |
| Schlafplätze | 6 |
| Automatische Drei-Punkt-Gurte | 2 |
| Füllvermögen Dieseltank | 60 |

**Aufbau**

|  |  |
| --- | --- |
| Ausstellfenster mit integriertem Doppelrollo | 4 |
| Dachluken, Öffnung 40 x 40 cm | 28 x 28 cm | 4 | 1 |
| Heckgarage (cm): B x H Tür (Ausschnittmaß) | 80 x 110 (75 x 104,5) |
| Aufbautüre (cm): B x H Tür | 60 x 195 |
| Wandstärke Dach (mm) | 32 |
| Wandstärke Seitenwand (mm) | 31 |
| Wandstärke Boden (mm) | 40 |

**Wohnraum**

|  |  |
| --- | --- |
| Beckengurte gegen Fahrtrichtung | 2 |
| Drei-Punkt-Gurt in Fahrtrichtung | 2 |
| Bettenmaße Alkoven (cm) | 201x159 |
| Bettenmaße Mitte links (cm) | 174x104/124 |
| Bettenmaße Heck (cm) | 212x137/129 |

**Gas, Heizung, Wasser**

|  |  |
| --- | --- |
| Abwasservolumen in Liter | 101 |
| Frischwasservolumen in Liter | 10\*\*/124\*\*\* |
| Truma Gasheizung (Warmwasserbereitung 10 Liter) | Combi 6 plus |

**Küche / Bad**

|  |  |
| --- | --- |
| Kühlschrank (Volumen in Liter / Option) | 108/190 |
| Komfort-Bad mit Dusche , Waschbecken schwenkbar |  |
| Thetford Banktoilette |  |

**Elekroversorgung**

|  |  |
| --- | --- |
| Wohnraumbatterie | 80 Ah |

**Fahrerhaus / Chassis FIAT**

|  |
| --- |
| ABS / Fahrerairbag |
| ESP, Hill Holder |
| Breitspurfahrwerk Fiat Ducato |
| Elektronische Wegfahrsperre |
| Frontscheibe Verbundglas |
| Servolenkung |
| Sichtschutz |

**Aufbau**

|  |
| --- |
| GFK–Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit |
| Alu-Glattblech in weiß |
| Flankenschutz am Alkoven |
| Aufbautüre: KNAUS KOMFORT mit automotivem Schließsystem, mit Doppeldichtung, ohne Fenster, 2 Stk. klappbare Kleiderhaken |
| Einfacher Zugang zu Gaskasten über Servicetüre in der Seitenwand |
| Gaskasten für 2 Gasflaschen mit 11kg Füllmenge |
| Cat-Eye Hybrid Heckleuchte mit Leuchtelementen in LED |
| Dritte Bremsleuchte |
| Vorzeltleuchte mit Bewegungsmelder |
| Ein-Schlüssel-Schließanlage |

**Wohnraum**

|  |
| --- |
| Möbeldekor: Olmo Pavarotti |
| Polsterauswahl: Energy, Matuko, Fine Square |
| PVC-Bodenbelag im Yacht-Design |
| Festbett-Matratzen: EVO-PORE HRC |

**Gas, Heizung, Wasser**

|  |
| --- |
| Gasanlage 30 mbar |
| Alkovenheizung |
| Umluftanlage |
| Wasserversorgung mit Tauchpumpe |

**Küche / Bad**

|  |
| --- |
| Drei-Flammen-Kocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl, versenkt |
| Hochwertige Armaturen |
| Klappbare Wäschestange im Toilettenraum oder Dusche |

**Elekroversorgung**

|  |
| --- |
| Stromversorgung/Innenbeleuchtung mit 230V und 12V, div. Innensteckdosen |
| Control Panel mit Touchfunktion |
| Ladegerät 190 VA |
| Sicherungsautomat |
| Radiovorbereitung |
| USB-Steckdose mit 2,1A |